|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **유즈케이스 정의서 (UC007)** | | | | | |
| **시스템명** | CodeUp | **작성일자** | 15-05-06 | **페이지** | 1/2 |
| **Use Case명** | 파일예제레벨 설정하기 | | **작성자** | 심의석 | |
| **1. 개요  사용자가 파일 수준 설정하기를 요청하다.**  **2. 관계**  ▶Initiator : 사용자  ▶Pre-Condition : 환경설정하기  ▶Post-Condition  **3. Event Flows**  **3-1. Main Flows**   1. 사용자가 파일예제 레벨 설정하기 서비스를 요청한다. 2. 시스템은 파일예제레벨정보목록(N-1)을 조회하여, 간략파일예제레벨정보(N-2)목록을 사용자에게 제공하고, 간략파일예제레벨정보(N-2)의 선택을 요청한다.(A-1) 3. 사용자가 간략파일예제레벨정보(N-2)를 선택한다. 4. 시스템은 사용자가 선택한 간략파일예제레벨정보(N-2)의 파일예제레벨정보코드(N-3)를 이용하여 파일예제레벨정보목록(N-2)을 조회하여, 파일예제레벨정보(N-4)를 찾고, 찾은 파일예제레벨정보(N-4)의 파일예제레벨정보코드(N-3)를 환경정보(N-5)의 환경정보파일예제레벨코드(N-3)에 저장한다. 시스템은 사용자에게 파일예제레벨이 설정되었음을 알린다.(A-2) 5. 사용자가 파일예제레벨설정을 최종 확인한다. 6. 유즈케이스를 종료한다.   **3-2. Alternative Flows**  A-1 : 파일예제레벨정보목록(N-1)이 존재하지 않을 경우   1. 사용자에게 간략파일예제레벨정보가 없음을 알린다. 2. Main Flows-6로 이동   A-2 : 파일예제레벨정보가 존재하지 않을 경우   1. 사용자에게 해당 파일예제레벨정보가 존재하지 않음을 알린다. 2. Main Flows-2로 이동   **3-3. Exception Flows**  **4. Note**  N-1 . 파일예제레벨정보목록  파일예제레벨정보(N-4)의 목록  N-2 . 간략파일예제레벨정보  파일예제레벨정보이름, 파일예제레벨 정보글자수  N-3 . 파일예제레벨정보코드  시스템이 내부적으로 파일예제레벨정보를 관리하기 위해 사용하는 관리코드  N-4 . 파일예제레벨정보  파일예제레벨정보이름, 파일예제레벨정보글자수, 파일예제레벨정보코드(N-3)  N-5 . 환경정보  파일예제레벨정보코드, 폴더위치, 옵션코드//수정해야 함 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **유즈케이스 정의서 (UC010)** | | | | | |
| **시스템명** | CodeUp | **작성일자** | 15-05-06 | **페이지** | 2/2 |
| **Use Case명** | 파일 수준 설정하기 | | **작성자** | 심의석 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N-1 | 파일예제레벨정보목록 | 파일예제레벨정보(N-4)의 목록 | | N-4 | 파일예제레벨정보 | 파이수준정보이름, 파일예제레벨정보글자수, 파일예제레벨정보코드(N-2) | | N-3 | 파일예제레벨정보코드 | 시스템이 내부적으로 파일예제레벨정보를 관리하기 위해 사용하는 코드 | | N-5 | 환경정보 | 사용자파일예제레벨코드, 옵션코드, 폴더위치 | | N-2 | 간략파일예제레벨정보 | 파일예제레벨정보이름, 파일예제레벨정보글자수 | | | | | | |